**Instructie Jaarlijkse botenschoonmaak**

In een schone boot roei je fijner, sneller, mooier en langer! Wij bezitten ca. honderd boten waar wij met goed en regelmatig onderhoud langer gebruik van kunnen maken.

**Schoonmaakmiddelen:** **schoonmaakazijn, bootshampoo ‘Fresh Marine’, ‘Quick Clean’en 3M-WAX.** Gebruik **handschoenen** en zo mogelijk een **veiligheidsbril** (zelf meenemen) bij ‘Cleanprodukten’. Deze bevatten zuren.

**Schoonmaken:**

**Binnenwerk:**

* Bankjes en voetenboorden demonteren.
* Boot schoonmaken met een spons en met bootshampoo ‘Fresh Marine’ (100 ml/emmer).
* Kalkaanslag verwijderen met schoonmaakazijn uit spuitbus en doekje.
* Slidings schoonmaken met slidingdoeken.
* Bankjes, wieltje en asjes schoonmaken met bootshampoo ‘Fresh Marine’.
* Schoenen, riempjes, hielstrings en bevestigingsrail controleren en schoonmaken met bootshampoo ‘Fresh Marine’ en afspoelen met leidingwater.
* Bankjes en voetenboorden terugplaatsen.
* Het binnenwerk afspoelen met leidingwater.

**Buitenwerk/huid:**

* Eerst afspoelen met leidingwater.
* Boot schoonmaken met een spons met bootshampoo ‘Fresh Marine’.
* Bruin/gele bootaanslag verwijderen met ‘Quick Clean’ (VOORZICHTIG). Onverdund aanbrengen met spons en laten inwerken, NIET boenen.
* Afspoelen met leidingwater.
* Kunststofboot: huid in de was zetten met 3M-WAX, opbrengen en uitpoetsen met doek. Houten boot: afspoelen met leidingwater.

**Riemen:**

* Reinigen met bootshampoo Fresh Marine.
* Bruin/gele aanslag verwijderen met ‘Quick Clean’ (VOORZICHTIG), Onverdund aanbrengen met spons en laten inwerken, NIET boenen.
* Afspoelen met leidingwater.

Veel succes en ook plezier! Bauke Smit, commissaris materieel en Rita Reimer, Nelleke Molenaar en Elly Tolman, organisatie botenschoonmaak 2019